制剂室净化设备保养明细表及报价

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 板式初效过滤器（G4） | 500×550×46；铝框、灌胶 | 个 | 4 |  |  |  |
| 板式中效过滤器（F7） | 500×550×46；铝框、灌胶 | 个 | 4 |  |  |  |
| 板式初效过滤器（G4） | 430×520×46；铝框、灌胶 | 个 | 4 |  |  |  |
| 板式中效过滤器（F7） | 430×520×46；铝框、灌胶 | 个 | 4 |  |  |  |
| 高效过滤器（H13） | 484×484×220 | 个 | 17 |  |  |  |
| 高效过滤器（H13） | 320×320×220 | 个 | 18 |  |  |  |
| 总报价： | | | | | | |
| 注：此报价包括运输安装调试税费等所有费用。 | | | | | | |

材料参数说明：

1、初效过滤器G4：材质为静电吸附合成纤维材料，袋式为铝合金外框，中间不锈铁线支撑架外加铝合金装饰槽铝，衣车连接超声波滤袋。 初阻力40Pa，效率：60%（2.0μm)；板式为铝合金外框，中间镀锌铁线子母支撑架，四周灌胶密封，能反复清洗。

2、中效过滤器F7：材质为静电吸附合成纤维材料，中间镀锌铁线支撑架外加铝合金装饰槽铝，初阻力60Pa,效率：65%（0.5μm)。

3、高效过滤器H14：滤纸为HV玻璃纤维滤纸（附材质书），能在额定风量下满足：初阻力≤220Pa ，过滤效率≥99.99(0.5μm钠焰法)；提供过滤器检测报告

报价公司（盖章）：

法人/授权代表（签字）：

联系电话：

年 月 日