**寿光市皮肤病防治站门诊诊室隔断装修工程报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **规格型号** | **单价** | **数量** | **金额** | **备注** |
| 磨砂玻璃隔断 | 双层钢化磨砂玻璃4.5mm厚度，铝合金型材34\*84（高度2.45M-2.5m)。 |  | 82.3㎡ |  | 安装方法：插接安装 |
| 磨砂玻璃门 | 平开门磨砂玻璃10MM厚钢化玻璃（带五金），门宽760mm，门高2200mm |  | 8个 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | | | | |

**报价公司（盖章）：**

**法人/授权代表（签字）：**

**联系电话：**

**年 月 日**