贴标机参数及要求

|  |
| --- |
| **贴标机** |
| 圆瓶贴标机 |  |
| 贴标速度 | 40-200件/分钟 |
| 贴标精度 | 1.0mm（不计物料及标签尺寸） |
| 物料尺寸 | 直径25-100mm，（H）20-300mm |
| 标签尺寸 | （L）20-280，（W）20-140 |
| 适用标签卷内径 | 76mm |
| 适用标签卷外径 | 最大350mm |
| 整机尺寸 | 2000\*850\*1600 |
| 使用电力 | AC220V 50Hz/60Hz 1.2kw |