设备参数及要求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | 可倾浓缩锅(带搅拌) |
| 参数及要求：  设备容积（L）：50  蒸发量（Kg/h）：30  加热面积（㎡）：0.45  锅体内径×深（cm）：60×45  搅拌速度（r/min）：36  电机功率（kw）:0.37 | |